[Version]
Signature="$Chicago$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%CDS%
DriverVer=02/08/2007,1.0.0.0

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12

[Manufacturer]
%CDS%=CdsMfg

[CdsMfg]
%USBLanboxtoSerialConverter%=USBtoSer.Install, USB\VID_0D59&PID_0002
%USBIMC700toSerialConverter%=USBtoSer.Install, USB\VID_0D59&PID_0001

[USBtoSer.Install]
include=mdmcpq.inf
CopyFiles=FakeModemCopyFileSection 
AddReg=USBtoSer.AddReg

[USBtoSer.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys

[USBtoSer.Install.Services]
include=mdmcpq.inf
AddService=usbser, 0x00000002, LowerFilter_Service_Inst 

[Strings]
USBLanboxtoSerialConverter="CDS LanBox USB port"
USBIMC700toSerialConverter="CDS IMC700 USB port"
CDS="CDS electronics"
